Программа "Менеджер измерительной радиосети" (MIRS) предназначена для 
управления, настройки и сбора данных с преобразователей интеллектуальных с 
радиомодемом (ПИ РМ) производства АО "НПП "Эталон".

Возможности программы:
 - установление связи с устройствами ПИ РМ из заранее определенного списка; 
 - настройка параметров и чтение данных с устройств, с которыми установлена связь; 
 - отображение считанных значений на графике; 
 - сохранение полученных данных в архиве программы; 
 - отображение данных из архива на графике и экспорт в формате CSV или MS Excel 
   (если программа Excel установлена на компьютере); 
 - обновление программного обеспечения устройства из файла обновления; 
 - настройка измерительных входов устройства (данная функциональность доступна 
   только для специалистов завода-изготовителя по настройке). 

Подключение компьютера в радиосеть осуществляется посредством радиомодема, 
выполненного в виде переходника USB/PM. 

===============================================================================

Установка программы: запустите файл "setup.exe".
После установки и запуска программы выполните настройку программы (меню "Параметры – настройки программы").

Предупреждение. Если на вашем ПК установлена Windows7 или более новая версия Windows, не размещайте файл настройки (*.ini) и папку архива программы в служебных папках Windows, в том числе Program Files, Program Files (x86) и т.д., так как доступ к содержащимся в них файлам защищается операционной системой.

При необходимости запускать несколько копий программы одновременно (например, для работы с устройствами на разных радиоканалах) нужно учитывать следующее:
 - при запуске каждой копии программы в командной строке должен быть указан свой файл настроек программы в следующем виде: 
 <путь к файлу MIRS.exe> /ini=<путь к фалу настроек *.ini> (например, "C:\Program Files\Etalon\MIRS\MIRS.exe" /ini="C:\MIRS_1\mirs1.ini");
 - для каждой копии программы файлы архива программы должны располагаться в разных папках (местоположение задается в файле настроек программы);
 - файл настроек программы формируется в окне настроек программы указанием требуемых параметров и сохранением посредством кнопки "Сохранить в файл...";
 - для удобства запуска программы рекомендуется создать отдельные ярлыки для каждой копии программы с указанием расположения файла настроек.

===============================================================================

Если потребуется установка драйверов для переходника USB/PM, запустите из папки "USB_Drivers" исполняемый файл установки, соответствующий вашей версии операционной системы Windows.
При данном способе установки драйверов USB переходник USB/PM НЕ должен быть подключен к ПК.

64-битная версия Windows может отказать в установке драйверов, не подписанных Microsoft. В этом случае нажмите F8 при загрузке Windows и отмените обязательную проверку подписи драйверов.

При установке драйверов USB происходит запись в системные папки Windows.
При запуске от имени пользователя установка может быть прервана из-за отсутствия необходимых прав доступа.
В этом случае войдите в систему как Администратор, или запустите инсталлятор от имени Администратора (клик правой кнопкой мыши по *.exe, в контекстном меню выбрать 'запуск от имени...').

Если виртуальный СОМ-порт не появился после установки драйверов из указанного ранее файла установки и подключения переходника USB/PM, то выполните установку драйвера вручную.
Пример для Windows XP:
 - извлеките файлы и папки драйвера из архивного файла из папки "USB_Drivers", 
   соответствующего версии вашей операционной системы (для Windows XP: 
   файл "CDM 2.08.24 WHQL Certified XP Vista Svr2003 Svr2008.zip"),
 - подключите переходник USB/PM к порту компьютера,
 - откройте "Панель управления" - "Система" - Оборудование - "Диспетчер устройств", 
 - в диспетчере устройств найдите "Другие устройства" - "Неизвестное устройство",
 - щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Обновить драйвер...",
 - выберите "Установка из указанного места", нажмите "Далее",
 - укажите "Включить следующее место поиска", папку с извлеченными ранее драйверами, 
   нажмите "Далее",
 - дождитесь окончания установки и нажмите "Готово".

